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1、  專案概述：
1.1前言：
網際網路已深深影響了日常生活中的每個層面，同時網際網路的潛力也可大幅提升商業生產力與政府效率。然而，該如何延伸網際網路的連接能力，並真正地發揮網際網路價值的方法卻依然渾沌不明。我們相信無線網路技術是其中一項可行的技術，必能讓網路連接能力大步向前邁進。








~思科總總裁兼執行長John Chambers

建置無線網路已是一股全球性的熱潮，同時也成為世界各國繼寬頻網路之後，為了提振整體競爭力的重大建設之一；因應資訊化、數位化的全球發展趨勢。本計畫中規劃之無線網路系統擴充應用與內容，可讓使用者充分享受到無線網路使用之方便性，讓無線網路之環境能真正融入使用者的工作之中。
貴局所主管業務之推展及管理輔導工作日益繁多，除了局本部以外，尚有其餘六個工程所分散在全省各地。隨著E化政府業務持續推廣，使用無線網路的習慣與依賴也相對提高，本案將規劃及建置提供具安全的無線網路認證機制，及更穩定的無線網路環境。
1.2計畫目的：
1.規劃及建置局本部及各工程所之無線網路環境，共建置為數共23個無線基地台，以提升網路通訊效能。

2.規劃無線網路認證安全系統，確保網路安全。
1.3委託工作範圍與工作項目說明：
1.3.1工作範圍：
本計畫規劃之工作範圍包括:
水土保持局 局本部及所屬六個工程所：

1.水土保持局局本部：南投縣南投市中興新村光華路六號

2.水土保持局第一工程所：台北縣新店市精忠路10號

3.水土保持局第二工程所：台中縣豐原市陽明路22號

4.水土保持局第三工程所：南投縣南投市復興路350號

5.水土保持局第四工程所：台南市林森路一段316號

6.水土保持局第五工程所：台東縣台東市中華路一段665號

7.水土保持局第六工程所：花蓮縣花蓮市府後路26號

1.3.2工作項目：
依據契約的規範，建置本局局本部暨所屬六個工程所無線網路環境及安全認證。實際工作項目包括：
1. 實地量測無線網路訊號涵蓋範圍，規劃無線基地台的安裝位置。

2. 安裝，測試為數23個CISCO無線基地台及其無線網路涵蓋訊號。
3. 安裝，測試 CISCO WLSE (Wireless LAN Solution Engine)網路安全管控主機。
4. 實施局本部暨所屬六個工程所無線網路使用之教育訓練。
5. 本案驗收後，駐點人員之輔導上線工作

2、  無線網路工作建置成果：
本章節將詳述本案的工作構想及其依契約規定所需完成之工作，並且針對實際需求提出包括系統架構等技術性解決方案，以下針對「無線基地台裝設地點規劃及建置」、「教育訓練」工作內容說明。
無線基地台規劃架設考量 :
規劃將大樓全面建置為無線網路使用範圍，搭配有線網路的佈設，延伸網路使用空間，增進網路使用便利性。除平時可提供自備行動裝置（Notebook、PDA）同仁使用， 貴局於實際業務調度作業進行時，如遇臨時性需求產生，亦可直接使用無線網路，省去有線網路還需準備各項實體線路的困擾。茲針對以下各點考量：
1. 將AP應用覆蓋在既有的有線網路之上，藉以延伸員工的工作能力，使其能在一些以往無法工作的地點和時間正常地處理業務，如自助餐廳、辦公室公共區以及戶外。

2.將AP規劃應用在團隊合作或需移動以增加生產力的群組工作環境。

3. AP規劃應用在會議室和訓練中心，讓局內同仁能隨時掌握單位內部網路和網際網路資源，並加速業務執行流程。
4. AP規劃應用在即時網路連線環境，可支援外勤團隊在公司內部的短暫停留性工作…等等。

	工程所名稱
	安裝地點
	IP
	序號(S/N)

	水保局
	水保局機房
	172.16.40.190
	QMNCVY6100007

	水保局
	1F農村組
	172.16.40.191
	FHK1009C0H7

	水保局
	1F建設組
	172.16.40.192
	FHK1009C0H9

	水保局
	2F湯副局長室
	172.16.40.193
	FHK1009C0GX

	水保局
	2F監測三科
	172.16.40.194
	FHK1009C0GT

	水保局
	2F會議室
	172.16.40.195
	FHK1009C0H5

	第一工程所
	1F 三課
	172.16.164.200
	FHK1009C0GW

	第一工程所
	2F 一課
	172.16.164.201
	FHK1009C0H6

	第一工程所
	2F 二課
	172.16.164.202
	FHK1009C0H0

	第二工程所
	總務機櫃
	172.16.172.200
	FHK1009C0H3

	第二工程所
	人事 
	172.16.172.201
	FHK1009C0H1

	第二工程所
	三課機櫃上方天花板
	172.16.172.202
	FHK1009C0HB

	第二工程所
	二課機櫃
	172.16.172.203
	FHK1009C0GZ

	第三工程所
	機房
	172.16.180.200
	FHK1009C0GY

	第三工程所
	二課機櫃上方
	172.16.180.201
	FHK1009C0GQ

	第三工程所
	放影室
	172.16.180.202
	FHK1009C0H2

	第四工程所
	1F中央走廊
	172.16.188.200
	FHK1009C0HC

	第四工程所
	2F所長室外面
	172.16.188.201
	FHK1009C0GV

	第四工程所
	3F二課外面
	172.16.188.202
	FHK1009C0H4

	第五工程所
	1F後棟一課
	172.16.196.200
	FHK1009C0GS

	第五工程所
	後棟2F技正室
	172.16.196.201
	FHK1009C0GR

	第五工程所
	後棟3F開標室
	172.16.196.202
	FHK1009C0GU

	第六工程所
	前棟2F三課
	172.16.204.200
	FHK1009C0H8

	第六工程所
	前棟2F技正室
	172.16.204.201
	FHK1009C0HA


表 2.1 各設備安裝地點，及相關設備序號之清單

2.1 局本部…WLSE、無線基地台裝設地點規劃及建置：
2.1.1 AP裝置地點：

WLSE ：1 F 資訊機房



AP 3 ：2 F 第一會議室

AP 1 ：1 F
 建設科



AP 4 ：2 F 法制科

AP 2 ：1 F 農村發展科


AP 5 ：2 F 湯副局長室
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2.1.2_無線網路涵蓋訊號：

在安裝地點勘查上，決定在什麼地方裝設無線網路存取器可以達到最好的. 效能及最大的覆蓋範圍。然而，在大多數的環境中 ... 水泥隔牆及其他電子儀器造成的干擾問題，種種狀況皆會造成訊號的減弱衰減。

現場的勘查訊號說明：

以筆記型電腦所收到無線接收器發出之訊號的涵蓋狀況可大概分為四個等級，依序為

1. 「優」以綠色表示。
2. 「好」以黃色表示。

3. 「可」以橘色表示。

4. 「尚可」以紅色表示。

以此做為收訊的參考依據。
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表 2.2 無線訊號涵蓋的落點量測表
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局本部的一F 無線訊號涵蓋範圍示意圖
[image: image16.png]


局本部的二F 無線訊號涵蓋範圍示意圖

2.2 第一工程所…無線基地台裝設地點規劃及建置：

2.2.1 AP裝置地點：

AP 1 ：1F 三課



AP 3 ：2F 二課

AP 2 ：2F 一課
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2.2.2_無線網路涵蓋訊號：

[image: image20.wmf]第一工程所的一F 無線訊號涵蓋範圍示意圖
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第一工程所的二F 無線訊號涵蓋範圍示意圖
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第一工程所的三F 無線訊號涵蓋範圍示意圖
2.3 第二工程所…無線基地台裝設地點規劃及建置：

2.3.1 AP裝置地點：

AP 1 ：1 F 總務機櫃


AP 3 ：三課機櫃上方天花板

AP 2 ：2 F 人事



AP 4 ：二課機櫃
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[image: image26.jpg]Call Tracking System Flow Chart
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2.3.2_無線網路涵蓋訊號：

第二工程所的一F 無線訊號涵蓋範圍示意圖
第二工程所的二F 無線訊號涵蓋範圍示意圖
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第二工程所的三F 無線訊號涵蓋範圍示意圖
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第二工程所的四F 無線訊號涵蓋範圍示意圖
2.4 第三工程所…無線基地台裝設地點規劃及建置：

2.4.1 AP裝置地點：

AP 1 ：1 F 機房



AP 3 ：3 F 休息室

AP 2 ：2 F 二課
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2.4.2 _無線網路涵蓋訊號：
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第三工程所的一F 無線訊號涵蓋範圍示意圖
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第三工程所的二F 無線訊號涵蓋範圍示意圖
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第三工程所的三F 無線訊號涵蓋範圍示意圖
2.5 第四工程所…無線基地台裝設地點規劃及建置：

2.5.1 AP裝置地點：

AP 1 ：1 F 中央走廊



AP 3 ：3 F 二課外面

AP 2 ：2 F 所長室外面
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2.5.2 _無線網路涵蓋訊號：
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第四工程所的一F 無線訊號涵蓋範圍示意圖

第四工程所的二F 無線訊號涵蓋範圍示意圖
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第四工程所的三F 無線訊號涵蓋範圍示意圖

2.6 第五工程所…無線基地台裝設地點規劃及建置：

2.6.1 AP裝置地點：

AP 1 ：1 F 後棟一課




AP 3 ：3 F 後棟開標室
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AP 2 ：2 F 後棟技正室
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2.6.2_無線網路涵蓋訊號：
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第五工程所的前動二F 無線訊號涵蓋範圍示意圖
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第五工程所的一F 第一課 無線訊號涵蓋範圍示意圖
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第五工程所的二F 第二課無線訊號涵蓋範圍示意圖
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第五工程所的二F 二課無線訊號涵蓋範圍示意圖
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第五工程所的一F 三課無線訊號涵蓋範圍示意圖
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第五工程所的後棟三F 無線訊號涵蓋範圍示意圖

2.7 第六工程所…無線基地台裝設地點規劃及建置：

2.7.1 AP裝置地點：

AP 1 ：前棟 2F技正室


 

AP 2 ：前棟3F 三課
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2.7.2_無線網路涵蓋訊號：
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第六工程所的一F 無線訊號涵蓋範圍示意圖
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第六工程所的二F 無線訊號涵蓋範圍示意圖

3、  教育訓練：

表 3.1 教育訓練課程實施表

	單 位
	課 程
	大 綱
	日期
	時數
	備註

	局本部
	無線網路AP/WLSE設備簡介
	無線認證架構說明

Access Point設備介紹

WELS(認證主機)設備介紹
	5/25 
	2
	

	
	無線認證系統操作
	認證機制說明

系統設定說明

使用操作講解與實作
	
	
	

	第一工程所
	無線網路AP/WLSE設備簡介
	無線認證架構說明

Access Point設備介紹

WELS(認證主機)設備介紹
	5/30 
	2
	

	
	無線認證系統操作
	認證機制說明

系統設定說明

使用操作講解與實作
	
	
	

	第二工程所
	無線網路AP/WLSE設備簡介
	無線認證架構說明

Access Point設備介紹

WELS(認證主機)設備介紹
	5/23
	2
	

	
	無線認證系統操作
	認證機制說明

系統設定說明

使用操作講解與實作
	
	
	

	第三工程所
	無線網路AP/WLSE設備簡介
	無線認證架構說明

Access Point設備介紹

WELS(認證主機)設備介紹
	5/24
	2
	

	
	無線認證系統操作
	認證機制說明

系統設定說明

使用操作講解與實作
	
	
	

	第四工程所
	無線網路AP/WLSE設備簡介
	無線認證架構說明

Access Point設備介紹

WELS(認證主機)設備介紹
	5/16 
	2
	

	
	無線認證系統操作
	認證機制說明

系統設定說明

使用操作講解與實作
	
	
	

	第五工程所
	無線網路AP/WLSE設備簡介
	無線認證架構說明

Access Point設備介紹

WELS(認證主機)設備介紹
	5/17
	2
	

	
	無線認證系統操作
	認證機制說明

系統設定說明

使用操作講解與實作
	
	
	

	第六工程所
	無線網路AP/WLSE設備簡介
	無線認證架構說明

Access Point設備介紹

WELS(認證主機)設備介紹
	5/18
	2
	

	
	無線認證系統操作
	認證機制說明

系統設定說明

使用操作講解與實作
	
	
	


3.1 局本部…學員實際上課情形：
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局本部…上課學員簽到表：
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3.2 第一工程所…學員實際上課情形：
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第一工程所…上課學員簽到表：
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3.3 第二工程所…學員實際上課情形：
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第二工程所…上課學員簽到表：
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3.4 第三工程所…學員實際上課情形：
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第三工程所…上課學員簽到表：
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3.5 第四工程所…學員實際上課情形：
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第四工程所…上課學員簽到表：
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3.6 第五工程所…學員實際上課情形：
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第五工程所…上課學員簽到表：
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3.7 第六工程所…學員實際上課情形：
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第六工程所…上課學員簽到表：
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4、  建置安全的網路環境

當前的網路安全管理能力側重於點產品、人工過程或分散式設備。本案提供一種更好解決方案，是提供一種點對點安全解決方案，它的重點在：

(1) 身份（認證）：識別網路資源和鑒別用戶並將他們與網路位址相關。 

(2) 完整性（授權）：保護資訊和資源不被未經授權訪問。 

(3) 活動稽核：動態地確保網路被合法個人適當使用。

所提供的安全功能如IOS 功能可抵擋一般大型著名的駭客攻擊、可提供以身份認證之方式提供網路存取服務，另有其他如802.1X、ACLs 、DHCP Interface Tracker 、MAC Address Notification 、SPAN for Intrusion Detection Systems等豐富的功能提供網路安全的保障。

Cisco產品以軟體及基礎管理設施以思科網路作業系統( Cisco IOS-Cisco Internetwork Operating System) 為基礎，提供領先同業的服務。Cisco IOS提供全套的軟體服務功能，主要以管理網路安全、分配與強制執行QoS。網管人員可透過網管系統的管理介面來管理整個網路的流量及安全設定，隨時掌握服務設備發生故障時所傳來的各項警示，並快速的的了解問題的所在，進而迅速的排除問題。可實現安全、保密等各種功能，確保網路的安全性和可適性。網管系統所提供的GUI管理介面易於使用，網管人員可以很快的了解整個系統的操作，並且更為輕鬆的管理網路。

網管人員必須確定駭客無法任意入侵WLAN，或攔截傳輸中的資訊。WLAN透過無線電波以廣播（Broadcast）方式傳送資料，因此任何位於無線存取器（Access Point; AP）服務範圍內的WLAN用戶端裝置，皆可在此區域收送資料，因此同樣位於服務範圍內之其他人士，也可接收到網路中傳送的資料。

因此和其他類型網路一樣，WLAN安全防護著重於存取控制與隱私保護。存取控制可避免未經授權的使用者擅用Access Point，並確保合法用戶端裝置連結可信任的Access Point。隱私保護則確保唯有預先設定的使用者才能解讀傳輸資料；此防護機制會將資料加密，只有預設的使用者才能使用密鑰將資料解密，以保護資料隱私性。

傳統WLAN安全保護機制包括Service Set Identifier（SSID）、開放系統認證（Open System Authentication）與分享密鑰認證（Shared-Key Authentication）、WEP，以及媒體存取控制（MAC）等。這些機制如果單獨使用很容易被駭客破解，但將其搭配使用，則可提供存取控制與隱私保護的能力。

基於無線網路安全的考量，本專案使用802.11無線網路安全機制與802.1x使用者認證機制結合CISCO WLSE，可以有效的控管無線非法使用的存取。

4.1 802.11無線網路安全機制：

根據 IEEE 所制定的標準，無線網路必須提供具備的三項基本網路安全服務為： 

(1) 使用者認證 (Authentication)  

在無線網路環境中對使用者身份進行基本的辨識。在 802.11 無線網路中身份辨識的方法主要有三種：開放系統認證 (Open System Authentication) 、封閉系統認證 (Closed System Authentication) 以及分享密鑰認證 (Shared-key Authentication)。

(2) 資料保密 (Confidentiality) 

在無線網路環境中對於資料的傳輸能夠提供基本的安全防護，以防止第三者竊取通訊內容。在這部分主要是以 WEP (Wired Equivalent Privacy) 來達成；關於 WEP 的詳細運作方式將於下文中進行說明。

(3) 資料完整性確認 (Integrity) 

在 802.11b 網路中使用的完整性確認與其他 802 家族相同，使用 CRC checksum 來進行封包內容的完整性確認。在啟動 WEP 的時候則可透過 WEP 的加密對傳送內容及 CRC 進行更嚴格的保護。  

關於 802.11 無線網路的認證方式如下圖所示。
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802.11b 認證模式(資料來源：NIST)

使用者認證

使用者身份認證方式大致可以區分成加密認證與無加密認證兩大類： 

(一)無加密認證 

無加密認證主要以 SSID (Service Set ID)作為最基本的認證方式，在無線區網的設計裡面，一個或多個“基地台”(base station) 形成一個“服務區域”(Service Set)。每個服務區域都有一個方便使用者辨識的名稱，這個名稱叫做“服務域名”(Service Set ID, SSID)。使用者只需要設定自己的無線網卡加入特定的服務域名就可以與基台建立連結使用此無線網路(在此假設沒有任何其他的身分認證機制)。因此一個無線網路的服務域名將是攻擊者想要知道的首要資訊。 

在這種身分認證模式中，只要使用者能夠提出正確的 SSID，存取點就接受用戶端的登入請求。這種認證方式類似於大樓警衛在過濾訪客時，只要訪客能夠說出想要訪問的對象，就放行。在這種認證方法下又分為兩種認證方式：開放系統認證 (Open System Authentication) 與封閉系統認證 (Closed System Authentication)。 

開放系統認證 ：

在開放系統認證的模式下存取點會對空白的 SSID (null SSID)作出回應，回應的內容則是該存取點的 SSID，這也就是在 Windows XP 下一但啟動無線網路時，會出現的 “可使用網路” 清單的工作原理。 在這種認證方式下任何人都可以取得 SSID 並且與存取點進行連線，因此這種做法與大樓警衛後方就是該大樓公司行號的列表一樣，如果有心人士想要滲透進入，只需要看一眼列表報知警衛，便可暢通無阻；可以說是完全沒有任何安全防護的認證方式。

封閉系統認證： 

在這種認證方式下，存取點將不對 null SSID 回應，使用者必須提供正確的 SSID 才能與該存取點進行連線。 這種方式乍看之下應該足夠安全，因為這種認證方式如同一般的密碼認證，必須要得知密碼才能進入系統。但是由於無線網路的特性，無法控制訊息的傳播方向（它是以無線廣播的方式傳送資料），因此攻擊者可以利用網路嗅探 (sniffing) 的方式取得 SSID，進而使用無線網路。 這種方式如同要通過大樓警衛的詢問時，偷聽前幾個人的回答而依樣畫葫蘆，藉以欺騙警衛以達到滲透的目的。

(二)加密認證 

加密認證使用分享金鑰(或稱為挑戰與回應)的方式進行身分認證，在 802.11b 認證方式中使用 WEP 密鑰作為我們的分享金鑰。 這個認證方式主要流程如下圖，大致有四個階段，整個認證過程以 RC4 加密方式為基礎。
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Challenge-Response 使用者認證模式 

(1) 無線網路使用者 (Wireless Station, 或稱為 STA) 對存取點 (AP) 提出認證的請求。 

(2) AP 收到請求後產生一個 128 位元長度的挑戰字串 (Challenge Text)。 

(3) AP 將步驟二中產生的字串傳送給 STA，等待 STA 傳送加密後的結果。 

(4)  STA 收到這個挑戰字串後，使用 WEP 密鑰進行 RC4 的加密演算。 

(5) STA 將字串加密後的密文回傳給 AP。 

(6) AP 收到加密後的密文，使用 WEP 及 RC4 演算法進行解密，將其與原本傳送的明文進行比對。如果解密後的結果與明文挑戰字串符合則表示通過驗證；如不符合則表示對方無法提供正確的 WEP 密鑰，無法通過驗證。 

(7) 依照步驟六中獲得的結果決定接受或拒絕該 STA 的連線請求。

3.2 802.1x 使用者認證機制：

802.1x 使用者認證 IEEE 802.1x於 2001 年七月獲 IEEE 核可，是目前無線網路上最理想的身分認證與密鑰管理協定。透過802.1x能將無法通過認證的使用者隔絕於網路之外，使其無法利用任何網路資源。目前生產的無線網路基地台已有越來越多支援802.1x。但在使用者方面，除Windows XP支援802.1x外，其餘作業系統目前均無提供，需要外掛程式支援。

在 802.1x 架構下有幾個主要的角色： Authenticator： 要求並且接受未受信任端網路節點的認證請求的實體。 Supplicant： 請求網路存取權，並且需接受 Authenticator 的認證稽核。 Port Access Entity(PAE)： 具有存取埠的一個實體，具有 Authenticator, Supplicant 或兩者的功能。 Authentication Server： 對 Authenticator 提供身分認證服務的實體，可能與 Authenticator 存在同一主機內，但大多數的狀況下是一台獨立的伺服器。
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其角色分工如下圖所示。

802.1x 身分認證可以分為幾個大階段： 

(1) Supplicant 向 Authenticator 提示身分 這個階段中 Supplicant 向 Authenticator 提出連線要求，Authenticator此時會向 Supplicant 要求提示身分，Supplicant 將身分交與 Authenticator。 

(2) Authenticator 向 Authentication Server 要求使用權 這個階段中 Authenticator 確認 Supplicant 的身分後，向 Authentication Server 提出身分認證的要求。

(3) Authentication Server 提出挑戰/回應要求 Authentication Server 收到要求後，提出一個挑戰給 Authenticator，Authenticator 轉交給 Supplicant；Supplicant 根據這個挑戰字串提出相對應的回應交予 Authenticator，再轉至 Authentication Server。 

(4) Authentication Server 接受/拒絕認證請求 Authentication Server 根據Supplicant 的回應，決定是否接受認證的請求。
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詳細的流程如下圖所示：

802.1x 應用於 802.11 網路 

資料來源：Bernard Aboba, Wireless LANs: The 802.1X Revolution

802.1x 可以有效的補強 802.11 無線網路對於使用者認證缺乏彈性的缺點，對於存取的控制以及個體的身分確認提供一個有效可行的方案。但是要確記如果未使用雙向認證 (Mutual Authentication) 的方式 (例如用戶端身分憑證或智慧卡)，則即使使用了 802.1x 還是可能遭受 MITM 的中間人攔截攻擊。而若使用 802.1x與 WEP ，則利用 802.1x 自動定期更新 WEP 密鑰的功能也是保護無線區網的重要一環。

3.3無線認證架構規劃
本專案建置的無線網路安全機制與802.1x使用者認證機制結合CISCO WLSE的架構，可以有效的控管網路安全的存取。

表 3.2 無線認證規劃架構

[image: image5]
3.4保固服務與輔導上線
本公司依據本案建置合約內容需求，完成教育訓練課程，並於建置完成後實施，將提供專業網路工程師局內駐點輔導上線之服務。在未來的售後服務的部份，本公司的工程部門亦有一套完整的”Call Tracking System”,提供與 貴局最好的服務。
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表 3.3 Call Tracking System Flow Chart

5、  交貨清單
表 5.1無線網路設備數量清單
	項目
	單 位
	說 明
	數量
	備註

	1
	局本部
	無線網路安全認證控制主機

Cisco WLSE(Wireless LAN Solution Engine)
	1
	

	2
	本局暨所屬
六個工程所
	無線網路存取點(接收器)
Cisco 802.11ag AP(Access Point)
	23
	

	3
	本局暨所屬
六個工程所
	無線網路存取點電源引入器

Cisco Power Injector for 1130AG
	23
	

	4
	本局暨所屬
六個工程所
	UTP Cat.6網路線鋪設
	23
	

	5
	水保局
	無線網路卡
	10
	


6、  附錄
附錄一：期末簡報會議答覆之資料
委託服務期初簡報會議意見處理情形

	綜合意見 
	仲琦公司答覆、處理情形

	(1)請附提供10片無線網卡產品型錄。
(2) 請制定有關局外及局內人員變動之無線網路使用管理方式。
(3) 於本局oa系統及公用資料網站(http://comm.swcb.gov.tw) 設立無線網路使用專區，含無線網路設定(依各種網卡特性設定書面化)、問題排除、管理辦法。
(4) 請以彩色頁面呈現無線網路接收訊號強度狀態，並將無線網路執行成效納入成果報告。

	(1) 遵照辦理，請詳閱成果報告書附錄四(DWL-G650G+)。
(2) 遵照辦理。

(3) 遵照辦理。
(4) 遵照辦理，請詳閱成果報告書第二章。



附錄二：CISCO WLSE (Wireless LAN Solution Engine)型錄 
附錄三：CISCO 無線基地台AP(無線接收器)產品型錄

附錄四：無線網卡 DWL-G650+ 產品型錄
附錄五：無線系統與RF 安全議題
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